附件

名词解释

名词	释义
EDA	Electronic Design Automation的简称，EDA工具指电子设计自动化工具，是半导体行业必备的设计工具软件，是从计算机辅助设计、计算机辅助制造、计算机辅助测试和计算机辅助工程的概念发展而来的。以计算机为工具，设计者在 EDA 软件平台上，将芯片从电路设计、性能分析到设计出 IC 版图的整个过程都交由计算机自动处理完成。
IP	全称知识产权核（英语：intellectual property core），是在集成电路的可重用设计方法学中，指某一方提供的、形式为逻辑单元、芯片设计的可重用模组。
AEC-Q	AEC-Q（Automotive Electronics Council - Qualification）是由汽车电子委员会制定的一系列电子元器件质量标准和规范，旨在确保汽车电子产品在极端环境下的可靠性和稳定性。该标准涵盖了从被动元器件到集成电路等各种类型的电子元器件。
AQG	AQG认证‌是汽车电子行业针对‌功率模块‌（IGBT模块、SiC模块等）的专用可靠性测试标准，由欧洲汽车电子委员会（‌Automotive Electronics Council, AEC‌）下属的电力电子系统委员会制定。
IATF16949	IATF16949全名“质量管理体系---汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9007的要求”IATF16949是国际汽车行业的技术规范，是基于ISO9001的基础，加进了汽车行业的技术规范，此规范完全和ISO9001：2015保持一致。但更重于缺陷防范，减少在汽车零部件供应链中容易产生的质量波动和浪费。
流片	指像流水线一样通过一系列工艺步骤制造芯片，在集成电路设计领域特指“试生产”。